**Abstandsauflagen zu Gewässern und Saumstrukturen:**

\* länderspez. Mindestabstand zu Gewässern beachten.

Stand: 11/2015

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Mittel** | **Gewässer** |  | **Saumbiotop** |
|   | **Auflage** | **Abstand zum Gewässer (m), bei Einsatz von Düsen der Abdriftminderungsklasse ..** | **Hang-neigung >2%** | **Auflage** | **Abstand zum Biotop (m), bei Einsatz von Düsen der Abdriftminderungsklasse ..** |
|  |  | **0%** | **50%** | **75%** | **90%** |  | **0%** | **50%** | **75%** | **90%** |
| **HERBIZIDE:** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Belvedere Extra** | NW 609-1NW 701 | 5 | \* | \* | \* | 10 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Betanal Expert** | NW 701 | \* | \* | \* | \* | 10 | NT 101 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| **Betanal maxxPro** | NW 609NW 701 | 5 | \* | \* | \* | 10 | NT 102 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| **Betasana SC** | NW 607 | kein Einsatz | 15 | 10 | 5 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Betasana Trio SC****InnoProtect BetaTeam** | NW 706 | \* | \* | \* | \* | 20 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Debut** | NW 609-1 | 5 | \* | \* | \* | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Ethosat 500** | NG 402 | \* | \* | \* | \* | 10 | NT 102 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| **Goltix Gold** | NG 404 | \* | \* | \* | \* | 20 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Goltix Titan** | NG 404 | \* | \* | \* | \* | 20 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Lontrel 720 SG** | - | \* | \* | \* | \* | - | NT 102 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| **Lontrel 600** | - | \* | \* | \* | \* | - | NT 102 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| **Metafol SC** | NG 402 | \* | \* | \* | \* | 10 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Oblix 500** | NG 402NW 607-1 | kein Einsatz | 15 | 10 | 5 | 10 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Rebell Ultra** | NW 609-1 NG 402NG 407 | 5 | \* | \* | \* | 10 | NT 102 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| **Spectrum** | NW 605NW 606 | 15 | 10 | 5 | 5 | - | NT 101 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| **Vivendi 100** | - | \* | \* | \* | \* | - | NT 101 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| **GRÄSERHERBIZIDE:** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Agil-S** | - | \* | \* | \* | \* | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Focus Ultra bis 2,5 l/ha** | - | \* | \* | \* | \* | - | NT 101 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| **Focus Ultra über 2,5 l/ha** | - | \* | \* | \* | \* | - | NT 102 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| **Fusilade Max bis 1 l/ha** | - | \* | \* | \* | \* | - | NT 101 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| **Fusilade Max über 1 l/ha** | - | \* | \* | \* | \* | - | NT 103 | 20 | 20 | 20 | 0 |
| **Gallant super bis 0,5 l/ha** | NG 3452 | \* | \* | \* | \* | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Gallant super bis 1 l/ha** | NW 609-1NG 3452 | 5 | \* | \* | \* | - | NT 101 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| **Panarex 1,25 l/ha** | - | \* | \* | \* | \* | - | NT 102 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| **Panarex 2,25 l/ha** | - | \* | \* | \* | \* | - | NT 103 | 20 | 20 | 20 | 0 |
| **Select 240 EC** | NW 603 | 30 | 15 | 10 | 5 | - | NT 103 | 20 | 20 | 20 | 0 |
| **Targa Super bis 1,25 l/ha** | - | \* | \* | \* | \* | - | NT 102 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| **Targa Super über 1,25 l/ha** | - | \* | \* | \* | \* | - | NT 103 | 20 | 20 | 20 | 0 |

1 NG 405 keine Anwendung auf drainierten Flächen. 2 NG 345 Auf derselben Fläche im folgenden Kalenderjahr keine Anwendung von Mitteln mit dem Wirkstoff Haloxyfop-P.